У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

***Р І Ш Е Н Н Я***

# від 17.10.2016 року № 172

Про визнання КП «Водоканал» надавачем послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердження на 2016 рік розміру технологічних втрат питної води при транспортуванні та норм витрат питної води для споживачів.

Розглянувши клопотання КП „Водоканал” Овруцької міської ради від 08.09.2016 року №3, від 13.10.2016 року №12 про визнання КП «Водоканал» надавачем послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, про затвердження розміру технологічних втрат води при транспортуванні в міських водогінних мережах на 2016 рік та норм витрат води для споживачів – житлових будинків, адміністративних будівель, навчальних закладів, дитячих садків, лікарень, тощо згідно з БН і П 02.04.2001-85 у відповідності до наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.02.2004 року N 33 „Про затвердження Галузевих технологічних нормативів використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України” (із змінами та доповненнями), керуючись ст.ст. 30, 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Визнати комунальне підприємство «Водоканал» Овруцької міської ради надавачем послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.
2. Надати погодження комунальному підприємству „Водоканал” Овруцької міської ради на отримання дозволу на спеціальне водокористування (видобування підземних вод).
3. Затвердити для КП „Водоканал” Овруцької міської ради на 2016 рік розміри технологічних втрат води при транспортуванні у розмірі 30%.
4. Затвердити на 2016 рік норми витрат питної води для споживачів м. Овруча (житлових будинків, адміністративних будівель, навчальних закладів, дитячих садків, лікарень тощо) згідно з додатками № 1 та № 2 до даного рішення.

Міський голова І.Я. Коруд

ДОДАТОК № 1

до рішення виконкому міської ради

від 17.10.2016 року № 172

**Норми витрат води для житлових будинків, адміністративних будівель, навчальних закладів, дитячих садків, лікарень. Овруча згідно з ВН і П 02.04.2001-85**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Об’єкти витрачання води** | **Одиниця виміру** | **Норми витрати води л/добу/**  **м3/добу** | **Норми витрат води**  **л/міс. /**  **м3/міс.** |
| Жилі будинки з водопроводом та каналізацією без ванн | 1 мешканець | 95/0,095 | 2850/2,85 |
| Таке ж, з газопостачанням | - “ - | 120/0,12 | 3600/3,6 |
| Таке ж, з водопроводом, каналізацією та ваннами з водонагрівачами, що працюють на твердому паливі | - “ - | 150/0,15 | 4500/4,5 |
| Таке ж, з водопроводом, каналізацією та ваннами з газовими водонагрівачами | - “ - | 190/0,19 | 5700/5,7 |
| Таке ж, з швидкими газовими водонагрівачами | - “ - | 210/0,21 | 6300/6,3 |
| Жилі будинки з централізованим гарячим водопостачан-  ням, обладнані умивальниками, мийками та душами | - “ - | 195/0,195 | 5850/5,85 |
| Таке ж, з дитячими ваннами, обладнаними душами | - “ - | 230/0,23 | 6900/6,9 |
| Таке ж, з ваннами довжиною від 1500 до 1700, обладнаними душами | - “ - | 300/0,3 | 9000/9 |
| Гуртожитки без душових | - “ - | 60/0,06 | 1800/1,8 |
| Гуртожитки з загальними душовими | - “ - | 100/0,1 | 3000/3 |
| Гуртожитки з загальними душовими, їдальнями та пральнями | - “ - | 140/0,14 | 4200/4,2 |
| Поліклініки та амбулаторії | 1 хворий | 15/0,015 | 450/0,45 |
| Адміністративні будівлі | 1 працюючий | 15/0,015 | 450/0,45 |
| Навчальний заклад та загально-освітні школи з душовими при гімнастичних залах | 1 учень та 1 викладач на зміну | 20/0,02 | 600/0,6 |
| Дитячі ясла-садки з денним перебуванням дітей | 1 дитина | 75/0,075 | 2250/2,25 |
| Дитячі ясла-садки з цілодобовим перебуванням дітей | - “ - | 100/0,1 | 3000/3 |
| Пральні механізовані | 1 кг білизни | 75 |  |
| Підприємства громадського харчування:  а) приготування їжі, що споживається на підприємстві та напівфабрикатів, миття продуктів та посуду;  б) також, що подається додому | 1 страва  - “ - | 12/0,012  10/0,01 | 360/0,36  300/0,3 |
| Обслуговуючий персонал громадських будівель | 1 людина на зміну | 25/0,025 | 750/0,75 |
| Лікарні, санаторії загального типу та будинки відпочинку (з загальними ваннами та душовими) | 1 ліжко | 250/0,25 | 7500/7,5 |
| Таке ж, з грязелікувальними закладами | - “ - | 500/0,5 | 15000/15,0 |
| Миття автотранспорту:  а) при наявності механізованої мийки в гаражах:  - вантажні автомашини та автобуси, тролейбуси | 1 машина | 1500/1,5 | 45000/45,0 |
| - легкові автомашини | - “ - | 1000/1,0 | 30000/30,0 |
| б) вручну з шлангів, незалежно від місця стоянки: |  |  |  |
| - вантажні автомашини | - “ - | 500/0,5 | 1500/15,0 |
| - автобуси | - “ - | 500/0,5 | 1500/15,0 |
| - легкові автомашини | - “ - | 300/0,3 | 9000/9,0 |
| - мотоцикли | - “ - | 500/0,05 | 1500/1,5 |
| Використання з водорозібрних колонок: |  |  |  |
| а) дворових | 1 мешканець | 150/0,15 | 4500/4,5 |
| б) вуличних | - “ - | 50/0,05 | 1500/1,5 |
| Велика рогата худоба | Літрів на добу на 1 голову | 80/0,08 | 2400/2,4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Молодняк великої рогатої худоби | - “ - | 30/0,03 | 900/0,9 |
| К і н ь | - “ - | 80/0,08 | 2400/2,4 |
| Свиня доросла | - “ - | 25/0,025 | 750/0,75 |
| Поросята до 4-х місяців | - “ - | 15/0,015 | 450/0,45 |
| Поливання садів, присадибних ділянок, зелених насаджень, тощо: |  |  |  |
| а) сади і присадибні ділянки | Літрів/м2 на добу | 4-6/  0,004-0,006 | 120-180/  0,12-0,18 |
| б) квітники й газони | - “ - | 4-6/  0,004-0,006 | 120-180/  0,12-0,18 |
| в) теплиці земляні | Літрів/м2 теплиць на добу | 15/0,015 | 450/0,45 |
| Продовольчі магазини | 1 робоче місце | 400/0,4 | 1200/1,2 |
| Перукарні | - “ - | 120/0,120 | 3600/3,6 |
| Кінотеатри | 1 місце | 4/0,004 | 120/0,12 |
| К л у б и | - “ - | 10/0,01 | 300/0,3 |
| Стадіони та спортзали: |  |  |  |
| а) для глядачів | - “ - | 3/0,003 | 90/0,09 |
| б) для фізкультурників (з урахуванням прийняття душу) | 1 фізкультурник | 50/0,05 | 1500/1,5 |
| Плавальні басейни: |  |  |  |
| - поповнення басейну | % об”єму басейну | 10/0,01 | 300/0,3 |
| - для глядачів | 1 місце | 3/0,003 | 90/0,09 |
| - для спортсменів (з врахуванням прийняття душу) | 1 людина | 100/0,1 | 3000/3,0 |
| Л а з н я : |  |  |  |
| а) миття у мийній з тазами на лавках з прийманням оздоровчих процедур | 1 відвідувач | 290/0,29 | 8700/8,7 |
| б) миття у мийній з тазами на лавках з обмиванням у душі | - “ - | 180/0,18 | 5400/5,4 |
| в) душова кабіна | - “ - | 440/0,440 | 13200/13,2 |
| г) ванна кабіна | - “ - | 540/0,540 | 16200/16,2 |
| д) прибирання підлоги, приміщень, мийних, душових, парилок | м2 | 6/0,06 | 180/1,8 |
| є) умивальник у оператора-мозолиста | 1 змішувач | 15/0,015 | 450/0,45 |
| Промивання та випробування внутрішніх мереж | 100 м3 – будівлі 10000 | | |
| Фонтани зі зворотною системою водопостачання | На 1 % об’єму – 100 | | |
| Фонтани при прямому скиданні до каналізації | Згідно з пропускною спроможністю трубопроводу, що підводить воду при швидкості останньої в ньому 2 м/сек. | | |

Секретар виконкому М.І. Савченко

**ДОДАТОК № 2**

до рішення виконкому міської ради

від 17.10.2016 року № 172

**В И Т Р А Т И**

**води санітарними приладами БН і П 2.04.-1-85**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | **Санітарні прилади** | **Витрати води л/добу /**  **м 3 /добу** | **Норми витрат води**  **л/міс. /**  **м3/міс.** |
| 1. | Умивальник з водорозбірним краном | 30/0,03 | 900/0,9 |
| 2. | Унітаз із зливним бачком | 83/0,083 | 2490/2,49 |
| 3. | М а г а з и н и : |  |  |
|  | - промтоварні ( 1 робоче місце за зміну) | 16/0,016 | 480/0,48 |
| 4. | А п т е к и : |  |  |
|  | - торговельний зал і підсобні приміщення на 1 робітника | 16/0,016 | 480/0,48 |
|  | - лабораторія, приготування ліків на 1 робітника | 310/0,310 | 9300/9,3 |
| 5. | Мийка (для підприємств громадського харчування) із змішувачем | 280/0,280 | 8400/8,4 |

**Н О Р М И**

**витрати води для будівельних робіт безобліковим споживачам**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | **Вид витрати** | **Одиниця виміру** | **Норма в літрах** | **Норма в м3** |
| 1. | Приготування холодного бетону | м3 | 225 | 0,225 |
| 2. | Приготування теплого бетону | “ | 300 | 0,300 |
| 3. | Поливання бетону в літній час | на 1 м3 за 1 раз | 50 | 0,050 |
| 4. | Те ж | на 1 м3 за добу | 200 | 0,200 |
| 5. | Цегляна кладка на холодному розчині | 1000 цеглин | 135 | 0,135 |
| 6. | Те ж на теплому розчині | “ | 173 | 0,173 |
| 7. | Бутова кладка | м3 | 150 | 0,150 |
| 8. | Гашення вапна | т | 2050 | 2,05 |
| 9. | Приготування цементного розчину | м3 | 225 | 0,225 |
| 10. | Те ж вапняного розчину | “ | 200 | 0,200 |

Секретар виконкому М.І. Савченко