

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Виконавчий комітет

**Р** **І** **Ш** **Е** **Н** **Н** **Я**

від 25.03.2021 року  №83

Про приведення у відповідність нарахування за послугу водопостачання до норм використання питної води для споживачів КП „Відродження” Овруцької міської ради Житомирської області

Заслухавши інформацію директора КП «Відродження» Овруцької міської ради Житомирської області Чичирка М.В., керуючись ст.29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Інформацію директора КП «Відродження» Овруцької міської ради Чичирка М.В. прийняти до відома.
2. Комунальному підприємству «Відродження» Овруцької міської ради Житомирської області:
   1. Привести у відповідність нарахування абонентам які користуються центральними водогонами без вузлів обліку холодної води згідно норм витрат питної води для споживачів КП „Відродження” Овруцької міської ради Житомирської області, що затверджені рішенням виконавчого комітету від 18.10.2018 року № 345 «Про затвердження норм витрат питної води для споживачів» та внесеними змінами рішенням від 29.03.2019 року № 535 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 18.10.2018 року №345 «Про затвердження норм витрат питної води для споживачів КП „Відродження” Овруцької міської ради Житомирської області», що додаються (додаток №1).
   2. Не проводити нарахування на свійські тварини абонентам в яких вони наявні.
   3. Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед абонентів, щодо зміни норм нарахування за спожиту воду та необхідність встановлення лічильників обліку спожитої води.
   4. З 01.05.2021 року проводити нарахування абонентам, які сплачують за спожиту воду по нормах витрат питної води згідно норм вказаних у додатку.
3. Старостам Овруцької міської ради проводити роз’яснювальну роботу з населенням щодо зміни норм нарахування за спожиту воду та необхідності доцільно споживати воду.

Міський голова                                                        Іван КОРУД

Д О Д А Т О К № 1

до рішення виконавчого комітету

від 25.03.2021 року № 83

**Норми витрат води для житлових будинків, адміністративних будівель, навчальних закладів, дитячих садків, лікарень, тощо сільських населених пунктів Овруцької ОТГ згідно з ВН і П 02.04.2001-85 (зі змінами)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Об’єкти витрачання води** | | **Одиниця виміру** | **Норми витрати води л/добу/**  **м3/добу** | | **Норми витрат води**  **л/міс. /**  **м3/міс.** | |
| Жилі будинки з водопроводом та каналізацією без ванн | | 1 мешканець | 66,7/0,066 | | 2000/2,0 | |
| Таке ж, з газопостачанням | | – “ – | 120/0,12 | | 3600/3,6 | |
| Таке ж, з водопроводом, каналізацією та ваннами з водонагрівачами, що працюють на твердому паливі | | – “ – | 150/0,15 | | 4500/4,5 | |
| Таке ж, з водопроводом, каналізацією та ваннами з газовими водонагрівачами | | – “ – | 190/0,19 | | 5700/5,7 | |
| Таке ж, з швидкими газовими водонагрівачами | | – “ – | 210/0,21 | | 6300/6,3 | |
| Жилі будинки з централізованим гарячим водопостачанням, обладнані умивальниками, мийками та душами | | – “ – | 195/0,195 | | 5850/5,85 | |
| Таке ж, з дитячими ваннами, обладнаними душами | | – “ – | 230/0,23 | | 6900/6,9 | |
| Таке ж, з ваннами довжиною від 1500 до 1700, обладнаними душами | | – “ – | 300/0,3 | | 9000/9 | |
| Гуртожитки без душових | | – “ – | 60/0,06 | | 1800/1,8 | |
| Гуртожитки з загальними душовими | | – “ – | 100/0,1 | | 3000/3 | |
| Гуртожитки з загальними душовими, їдальнями та пральнями | | – “ – | 140/0,14 | | 4200/4,2 | |
| Поліклініки та амбулаторії | | 1 хворий | 15/0,015 | | 450/0,45 | |
| Адміністративні будівлі | | 1 працюючий | 15/0,015 | | 450/0,45 | |
| Навчальний заклад та загально-освітні школи з душовими при гімнастичних залах | | 1 учень та 1 викладач на зміну | 20/0,02 | | 600/0,6 | |
| Дитячі ясла-садки з денним перебуванням дітей | | 1 дитина | 75/0,075 | | 2250/2,25 | |
| Дитячі ясла-садки з цілодобовим перебуванням дітей | | – “ – | 100/0,1 | | 3000/3 | |
| Пральні механізовані | | 1 кг білизни | 75 | |  | |
| Підприємства громадського харчування:  а) приготування їжі, що споживається на підприємстві та напівфабрикатів, миття продуктів та посуду;  б) також, що подається додому | | 1 страва    – “ – | 12/0,012      10/0,01 | | 360/0,36      300/0,3 | |
| Обслуговуючий персонал громадських будівель | | 1 людина на зміну | 25/0,025 | | 750/0,75 | |
| Лікарні, санаторії загального типу та будинки відпочинку (з загальними ваннами та душовими) | | 1 ліжко | 250/0,25 | | 7500/7,5 | |
| Таке ж, з грязелікувальними  закладами | | – “ – | 500/0,5 | | 15000/15,0 | |
| Миття автотранспорту:  а) при наявності механізованої мийки в гаражах:  – вантажні автомашини та автобуси, тролейбуси | | 1 машина | 1500/1,5 | | 45000/45,0 | |
| – легкові автомашини | | – “ – | 1000/1,0 | | 30000/30,0 | |
| б) вручну з шлангів, незалежно від місця стоянки: | |  |  | |  | |
| – вантажні автомашини | | – “ – | 500/0,5 | | 1500/15,0 | |
| – автобуси | | – “ – | 500/0,5 | | 1500/15,0 | |
| – легкові автомашини | | – “ – | 300/0,3 | | 9000/9,0 | |
| – мотоцикли | | – “ – | 500/0,05 | | 1500/1,5 | |
| Використання з водорозібрних колонок: | |  |  | |  | |
| а) дворових | | 1 мешканець | 150/0,15 | | 4500/4,5 | |
| б) вуличних | | – “ – | 40/0,04 | | 1200/1,2 | |
| Велика рогата худоба | | Літрів на добу на 1 голову | 80/0,08 | | 2400/2,4 | |
| Молодняк великої рогатої худоби | – “ – | | | 30/0,03 | | 900/0,9 |
| К і н ь | – “ – | | | 80/0,08 | | 2400/2,4 |
| Свиня доросла | – “ – | | | 25/0,025 | | 750/0,75 |
| Поросята до 4-х місяців | – “ – | | | 15/0,015 | | 450/0,45 |
| Поливання садів, присадибних ділянок, зелених насаджень, тощо: |  | | |  | |  |
| а) сади і присадибні ділянки | Літрів/м2 на добу | | | 4-6/  0,004-0,006 | | 120-180/  0,12-0,18 |
| б) квітники й газони | – “ – | | | 4-6/  0,004-0,006 | | 120-180/  0,12-0,18 |
| в) теплиці земляні | Літрів/м2 теплиць на добу | | | 15/0,015 | | 450/0,45 |
| Продовольчі магазини | 1 робоче місце | | | 400/0,4 | | 1200/1,2 |
| Перукарні | – “ – | | | 120/0,120 | | 3600/3,6 |
| Кінотеатри | 1 місце | | | 4/0,004 | | 120/0,12 |
| К л у б и | – “ – | | | 10/0,01 | | 300/0,3 |
| Стадіони та спортзали: |  | | |  | |  |
| а) для глядачів | – “ – | | | 3/0,003 | | 90/0,09 |
| б) для фізкультурників (з урахуванням прийняття душу) | 1 фізкультурник | | | 50/0,05 | | 1500/1,5 |
| Плавальні басейни: |  | | |  | |  |
| – поповнення басейну | % об’єму басейну | | | 10/0,01 | | 300/0,3 |
| – для глядачів | 1 місце | | | 3/0,003 | | 90/0,09 |
| – для спортсменів (з врахуванням прийняття душу) | 1 людина | | | 100/0,1 | | 3000/3,0 |
| Л а з н я : |  | | |  | |  |
| а) миття у мийній з тазами на лавках з прийманням оздоровчих процедур | 1 відвідувач | | | 290/0,29 | | 8700/8,7 |
| б) миття у мийній з тазами на лавках з обмиванням у душі | – “ – | | | 180/0,18 | | 5400/5,4 |
| в) душова кабіна | – “ – | | | 440/0,440 | | 13200/13,2 |
| г) ванна кабіна | – “ – | | | 540/0,540 | | 16200/16,2 |
| д) прибирання підлоги, приміщень, мийних, душових, парилок | м2 | | | 6/0,06 | | 180/1,8 |
| є) умивальник у оператора-мозолиста | 1 змішувач | | | 15/0,015 | | 450/0,45 |
| Промивання та випробування внутрішніх мереж | 100 м3 – будівлі 10000 | | | | | |
| Фонтани зі зворотною системою водопостачання | На 1 % об’єму – 100 | | | | | |
| Фонтани при прямому скиданні до каналізації | Згідно з пропускною спроможністю трубопроводу, що підводить воду при швидкості  останньої в ньому  2 м/сек. | | | | | |

**В И Т Р А Т И**

**води санітарними приладами БН і П 2.04.-1-85**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | **Санітарні прилади** | **Витрати води      л/добу /**  **м 3 /добу** | **Норми витрат води**  **л/міс. /**  **м3/міс.** |
| 1. | Умивальник з водорозбірним краном | 30/0,03 | 900/0,9 |
| 2. | Унітаз із зливним бачком | 83/0,083 | 2490/2,49 |
| 3. | М а г а з и н и : |  |  |
|  | – промтоварні ( 1 робоче місце за зміну) | 16/0,016 | 480/0,48 |
| 4. | А п т е  к и : |  |  |
|  | – торговельний зал і підсобні приміщення на 1 робітника | 16/0,016 | 480/0,48 |
|  | – лабораторія, приготування ліків на 1 робітника | 310/0,310 | 9300/9,3 |
| 5. | Мийка (для підприємств громадського харчування) із змішувачем | 280/0,280 | 8400/8,4 |

**Н О Р М И**

**витрати води для будівельних робіт безобліковим споживачам**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Вид витрати** | **Одиниця виміру** | **Норма в літрах** | **Норма в м3** |
| 1. | Приготування холодного бетону | м3 | 225 | 0,225 |
| 2. | Приготування теплого бетону | “ | 300 | 0,300 |
| 3. | Поливання бетону в літній час | на 1 м3 за 1 раз | 50 | 0,050 |
| 4. | Те  ж | на 1 м3 за добу | 200 | 0,200 |
| 5. | Цегляна кладка на холодному розчині | 1000 цеглин | 135 | 0,135 |
| 6. | Те ж на теплому розчині | “ | 173 | 0,173 |
| 7. | Бутова кладка | м3 | 150 | 0,150 |
| 8. | Гашення вапна | т | 2050 | 2,05 |
| 9. | Приготування цементного розчину | м3 | 225 | 0,225 |
| 10. | Те ж вапняного розчину | “ | 200 | 0,200 |

Секретар виконкому \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_